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Ovládání zařízení SONOFF TH 10/16 s aplikací Arduino Telnet controller V1.30
Zařízení při zapnutí napájení provede restart s vypnutím relé. Při zapnutí nedržte stlačené tlačítko na zařízení, došlo by k aktivaci bootloaderu a aplikace se nespustí. Po dobu připojování k síti WiFi bliká modrá LED s frekvencí 1Hz. Trvalé blikání znamená, že není možné se připojit k přístupovému bodu.
Pokud chceme zařízení poprvé připojit k AP:

· Zapneme zařízení a podržíme na něm tlačítko tak dlouho, dokud modrá LED nezačne trvale svítit, tj. za  3-4 sec.
· Pak aktivujeme na Access Pointu režim WPS - PBC (Push Button Configuration). Tento mód většina AP dovoluje.
· V případě získání parametrů sítě WiFi , se Sonoff restartuje, modrá LED několikrát  blikne a zařízení se připojí do sítě. Tím je proces ukončen.
· V případě nepřipojení je možné zrušit WPS režim u Sonoff pouze vypnutím napájení

Některé AP poskytují službu WPS po aktivaci v časovém limitu po dobu cca 2 minut, některé zase pouze při držení vyhrazeného fyzického tlačítka.

· Po připojení k WiFi přestane LED blikat a problikne pouze tehdy, pokud přijdou na port serveru data, která splňují určité charakteristiky. V každém případě jsou bliknutím signalizována všechna validní data. 
· V případě, že v době 15 minut nepřijme zařízení legální povel, dojde k restartu zařízení s vypnutím relé.
· Tlačítko na zařízení dovoluje stiskem zapnout nebo vypnout relé kdykoliv, i v případě, že Sonoff není připojen k síti WiFi. Stav relé ON / OFF  je vždy signalizován červenou LED. Krátký a dlouhý stisk je systémem velmi dobře rozlišen, běžně nemůže dojít k záměně.
· Zařízení komunikuje na portu 2323, IP adresa je získána prostřednictvím DHCP. Je vhodné nastavit přidělování stále stejné adresy na serveru DHCP.
· Nastavený maximální počet klientů v jednom okamžiku je 3. Server přibližně po minutě odpojuje neaktivního klienta.
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